ОСТОРОЖНО, ГАЗ!!!

Памятка по правилам пользования газом в быту.

***Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений. (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67 Жилищного кодекса РФ)***

***ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!***

***ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.***

***В СНЕЖНУЮ ПОГОДУ ПРОВЕРЯЙТЕ ДЫМОХОДЫ!***

***НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ ПРИВОДЯТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ***

**НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при утечки газа.

Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелями под дверями ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра( кроме, приборов, расчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошколього возраста, лиц, не контролизующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используется мыльная эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО:**

**-** оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.